Découpage PoC RR4

Rappel Stratégie globale :
[image: ]
Priorité donnée au Dl & partie localisation mise de côté pour l’instant  Objectif : sortir des résultats intermédiaires le plus rapidement possible (cycles courts de 1 à 2 mois comme lors de la phase d’étude) 
Phase 1 (1 mois) :
· [bookmark: _GoBack]Automatisation du scan LTE : Sélection des bandes  Cell search, MIB & SIB  Sauvegarde au format PCAP
Phase 2 (1 mois) : 
· Détection des C-RNTI : Sélection de la cellule à suivre  C-RNTI détectés & statistiques globales sur la cellule avec possibilité de changer de cellule au bout d’un certain temps
Phase 3 (1 à 2 mois) : 
· Séparation des flux utilisateurs : 1 fichier de production par C-RNTI  Validation sur banc de test via l’exécution de différents scénarios (+ envoi des flux à une entité distante ?)
Phase 4 (1 à 2 mois) : 
· Test des modes avancés : MCS élevés, TMs MIMO, …  Définir les limitations du PoC
Phase 5 (1 mois) : 
· Pilotage de 2 USRP en // : Suivi de 2 cellules  Limitations éventuelles
Phase 6 (1 à 2 mois) :
· Synchronisation de 2 USRP en // : Décodage de la partie Dl & Ul  Enrichissement de la production 
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