Je vous trace ici les nouveaux résultats de CEM effectués dans le hangar le 19/09/2022.
Comparatif entre :
· (a) :  Mesure avec FH + 2 MPUs + 2 Displays et avec ancien câble DVI (mesure du 06/09/2022).
· (b) :  Mesure avec FH seul (mesure du 19/09/2022).
· (c) :  Mesure avec FH + 2 MPUs + 2 Displays et avec nouveau câble DVI (mesure du 19/09/2022).
Sur 130 – 350 MHz :
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(a) Mesure avec FH + 2 MPUs + 2 Displays et avec ancien câble DVI ; (b) Mesure avec FH seul (mesure du 19/09/2022); (c) Mesure avec FH + 2 MPUs + 2 Displays et avec nouveau câble DVI (mesure du 19/09/2022).


Autour de 216 MHz :
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(a) Mesure avec FH + 2 MPUs + 2 Displays et avec ancien câble DVI ; (b) Mesure avec FH seul (mesure du 19/09/2022); (c) Mesure avec FH + 2 MPUs + 2 Displays et avec nouveau câble DVI (mesure du 19/09/2022).


Autour de 324 MHz :
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(a) Mesure avec FH + 2 MPUs + 2 Displays et avec ancien câble DVI ; (b) Mesure avec FH seul (mesure du 19/09/2022); (c) Mesure avec FH + 2 MPUs + 2 Displays et avec nouveau câble DVI (mesure du 19/09/2022).
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