Code Affaire	1-10-CAP-2100	N° Commande	--
Référence	DP075904DCD004/00	Classification	Diffusion restreinte
Date	09/02/2024

Dossier de Conception Détaillée et Dossier Justificatif de Design de la carte radio

Nombre de pages : [23]

Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par	Approuvé par
Responsable Technique	Architecte Système	Chef de Projet	Qualité
Nom : Date : Visa :	Nom : Date : Visa :	Nom : Date : Visa :	Nom : Date : Visa :

Table des matières

Table des matières	2

Liste des figures	3

Liste des tableaux	6

1.	Scope	7

1.1.	Identification	7

1.1.1.	Versions du document	7

1.1.2.	Documents applicables	7

1.1.3.	Glossaire et abréviations	7

1.2.	Présentation du document	9

2.	Documents de référence	9

Liste des figures

Figure 1:	Résultat des essais de la maquette	7

Figure 2:	Courbe CCDF pour déterminer le PAR	8

Figure 3:	TM33 4180MHz EVM QPSK Vdd = 32V	8

Liste des tableaux

Aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée.

Scope

Identification

Versions du document

IND.	DATE	REDACTEUR	OBJET
00	09/02/2024	N. LEZAUD C. GAIROARD--LEROI	Version Initiale

Documents applicables

Rep.	Intitulé	Référence	Indice	Date
1	00
2	REACH - Règlement CE n°1907/2006 du 18 décembre 2006, dit REACH, « concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances ».	18/12/2006
3	RoHS – Directive 2011/65/UE du 8 juin 2011, dite RoHS, « relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ».	08/06/2011

Glossaire et abréviations

Abbr.	Définition
ACU	A Confirmer Ultérieurement
ADU	A Définir Ultérieurement
AGC	Automatic Gain Control
CEM	Compatibilité ElectroMagnétique
CW	Carrier Wave (Porteuse unique)
DC	Direct Current
DUT	Device Under Test (Equipement en Test)
FE	Front End
FPGA	Field-Programmable Gate Array
GNSS	Global Navigation Satellite System
GPS	Global Positioning System
I/O	Input/Output
IHM	Interface Homme Machine
IIP3	Input Intermodulation Product 3rd order (Produit d’intermodulation d’ordre 3 en entrée)
JTAG	Joint Test Action Group (Port d’accès et de test)
LED	Light-Emitting Diode
NF	Noise Factor (Facteur de bruit)
OL	Oscillateur Local
PCB	Printed Circuit Board
PCIe ou PCI-E	Peripheral Component Interconnect express
RF	Radio Fréquence
STB	Spécification Technique de Besoin
VNA	Vector Network Analyser (Analyseur de réseau vectoriel)

Présentation du document

Documents de référence

Rep.	Intitulé	Référence	Indice	Date
1	Manuel Qualité AVANTIX	96QP007	25	20/11/2019
2	3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; GSM/EDGE Radio transmission and reception	ETSI TS 45 005	V14.0.0	03/2017
3	Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD)	ETSI TS 125 104 cat B	V15.5.0	04/2019
4	LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) radio transmission and reception	ETSI TS 136 104 cat B	V15.8.0	10/2019
5	5G; NR; Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS 38.104 version 16.7.0 Release 16)	ETSI TS 138 104	V16.7.0	04/2021

On vérifie par maquettage les performances d’EVM et de puissance sur la bande n77

Résultat des essais de la maquette

Les mesures sont données en sortie d’amplificateur.

TM3.3, BW=40MHz, CFR = 0.42, DPD ON, Pout_PA = xxdBm

QPSK = 7.85° @3.3 GHz

QPSK = 8.04° @3.45 GHz

QPSK = 10.33° @ 3.6 GHz

TM3.3, BW=40MHz, CFR = OFF, DPD OFF, Pout_PA = xxdBm

QPSK = 11.88° @3.52 GHz

QPSK = 12.4° @3.7 GHz

QPSK = 8.3° @ 3.83 GHz

TM3.3, BW=40MHz, CFR = 0.42, DPD ON, Pout_PA = xx-1 dBm

QPSK = 11.8° @3.770 GHz

QPSK = 13.6° @ 4.18 GHz

Caractérisation du CFR :

ADRV9029 et du PAPR sur un fichier TM3.3 20MHz 15kHz avec une réserve de gain de 3dB

Courbe CCDF pour déterminer le PAR

PAR 6.5 (0.37) EVM = 11%

PAR 6.8 (0.39) EVM = 9%

PAR 7.2 (0.41) EVM = 7%

PAR 7.6 ( 0.43) EVM = 5.3%

PAR 9.6dB (W/O CFR) EVM = 0.9% (plancher bruit spectro)

TM33 4180MHz EVM QPSK Vdd = 32V

Consommation 32V / 230mA réserve de gain 3dB :

Configuration des essais 4G FDD :

On vérifie par maquettage les performances FDD 4G :

On commence par caractériser le CFR :

CFR inactif

CFR active 0.40

Configuration du DPD :

Essai sur la bande B28 : objectif xxdBm +/-2dB EVM < 18.5%

Réglage du CFR :

Sans CFR :

Config CFR PAR 7.6dB

Config CFR PAR 6.8dB