Code Affaire	1-10-CAP-2100	N° Commande	--
Référence	DP075904NTE001	Classification	Diffusion restreinte
Date	07/07/2021

Note Technique : Mesure sensiiblité 5G

Nombre de pages : [11]

Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par	Approuvé par
Responsable Technique	Architecte Système	Chef de Projet	Qualité
Nom : Date : Visa :	Nom : Date : Visa :	Nom : Date : Visa :	Nom : Date : Visa :

Table des matières

Table des matières	2

1.	Scope	5

1.1.	Identification	5

1.1.1.	Versions du document	5

1.1.2.	Documents applicables	5

1.2.	Présentation du document	6

2.	Documents de référence	6

3.	Sensibilité RX DL FDD	7

3.1.	Configuration Essai	7

3.1.	Resultats essais	8

4.	Sensibilité 5G FDD	9

4.1.	Configuration Essai	9

4.2.	Mesure du TX DL	9

4.3.	Mesure du RACH	9

4.4.	Résultats	11

Liste des figures

Aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée.

Liste des tableaux

Aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée.

Scope

Identification

Ce document est une note technique sur la compatibilité RF de la carte FE ADRV FPGA avec le fonctionnement du GPS et du Wi-Fi.

Versions du document

IND.	DATE	REDACTEUR	OBJET
00	07/07/2021	N. LEZAUD	Version Initiale

Documents applicables

Rep.	Intitulé	Référence	Indice	Date
1	STB Carte RF ADRV FPGA	DP075904STB001	00
2	REACH - Règlement CE n°1907/2006 du 18 décembre 2006, dit REACH, « concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances ».	18/12/2006
3	RoHS – Directive 2011/65/UE du 8 juin 2011, dite RoHS, « relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ».	08/06/2011

Présentation du document

Documents de référence

Rep.	Intitulé	Référence	Indice	Date
1	Manuel Qualité AVANTIX	96QP007	25	20/11/2019
2	3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; GSM/EDGE Radio transmission and reception	ETSI TS 45 005	V14.0.0	03/2017
3	Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD)	ETSI TS 125 104 cat B	V15.5.0	04/2019
4	LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) radio transmission and reception	ETSI TS 136 104 cat B	V15.8.0	10/2019
5	5G NR Base Station (BS) radio transmission and reception	ETSI TS 138 104 (3GPP TS 38.104 version 16.7.0 Release 16)	V16.7	04-2021

Sensibilité RX DL FDD

Configuration Essai

Mesure scan sur une cellule 5G FDD B1 5MHz scs 15khz

Configuration spectrum :

RBW 10MHz, Detecteur = RMS, Trace = max hold, Trig = video, sweep 10ms

Calage de la mesure au spectrum : Emission BS à 10dBm :

Mesure d’une cellule BS de la BS simbox :

Resultats essais

-32.5 – 65dB = -97.5dBm

-37.4 – 65dB = -102.5dBm

-39.2 – 65dB = -104.5dBm

-41.1 – 65dB = -106.4dBm

-40.1 – 65dB = -105.4dBm

La sensibilité est de -105.4dBm avec un SNR de -1.7dB

Sensibilité 5G FDD

Configuration Essai

Mesure scan sur une cellule 5G FDD B1 5MHz scs 15khz

Configuration spectrum :

RBW 10MHz, Detecteur = RMS, Trace = max hold, Trig = video, sweep 10ms

Mesure du TX DL

A FAIRE sur un signal chargé TM3.3

Mesure du RACH

Mesure UL : observation du RACH

Mesure UL : comparaison du RACH 4G et 5G :

Courbe bleue : max hold 4G

Courbe Verte : max hold 5G

Mesure UL : comparaison du RACH 5G avec différents niveaux DL :

Courbe verte : RACH 5G

Courbe bleue : RACH 5G avec 20dB d’atten de moins sur le lien DL

Résultats

Niveau mini auquel on peut obtenir les informations sur le DUT:

Sensi 5G :

=44+38 = -82dBm OK

=44+40= -84dBm KO