Code Affaire	1-10-CAP-2100	N° Commande	--
Référence	DP075904DCD004/00	Classification	Diffusion restreinte
Date	09/02/2024

Dossier de Conception Détaillée et Dossier Justificatif de Design de la carte radio

Nombre de pages : [24]

Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par	Approuvé par
Responsable Technique	Architecte Système	Chef de Projet	Qualité
Nom : Date : Visa :	Nom : Date : Visa :	Nom : Date : Visa :	Nom : Date : Visa :

Table des matières

Table des matières	2

Liste des figures	3

Liste des tableaux	3

1.	Scope	4

1.1.	Identification	4

1.1.1.	Versions du document	4

1.1.2.	Documents applicables	4

1.1.3.	Glossaire et abréviations	4

1.2.	Présentation du document	6

2.	Documents de référence	6

Liste des figures

Figure 1:	Montage pour la mesure	8

Figure 2:	Mesure hors bande	8

Figure 3:	Bande B1 : TX 2140MHz CW OL 2005MHz	14

Figure 4:	Bande B7 : TX 2650MHz CW OL 2475MHz	15

Figure 5:	Emission B8 OL 870MHz	18

Figure 6:	Emission B28 TX CW OL 806MHz	20

Figure 7:	Emission TX B20	20

Figure 8:	TX B28 CW OL 693MHz	22

Figure 9:	Bande B28- Contrôle hors bande	23

Figure 10:	Bande B20- Contrôle hors bande	23

Figure 11:	Bande B8- Contrôle hors bande	24

Figure 12:	Bande B7- Contrôle hors bande	24

Figure 13:	Bande B3- Contrôle hors bande	24

Figure 14:	Bande B1- Contrôle hors bande	24

Figure 15:	Synthèse des résultats du contrôle hors bande	24

Liste des tableaux

Table 1:	Bruit Large bande	7

Table 2:	Calcul de rejection de la chaîne RX	9

Scope

Identification

Versions du document

IND.	DATE	REDACTEUR	OBJET
00	09/02/2024	N. LEZAUD C. GAIROARD--LEROI	Version Initiale

Documents applicables

Rep.	Intitulé	Référence	Indice	Date
1	00
2	REACH - Règlement CE n°1907/2006 du 18 décembre 2006, dit REACH, « concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances ».	18/12/2006
3	RoHS – Directive 2011/65/UE du 8 juin 2011, dite RoHS, « relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ».	08/06/2011

Glossaire et abréviations

Abbr.	Définition
ACU	A Confirmer Ultérieurement
ADU	A Définir Ultérieurement
AGC	Automatic Gain Control
CEM	Compatibilité ElectroMagnétique
CW	Carrier Wave (Porteuse unique)
DC	Direct Current
DUT	Device Under Test (Equipement en Test)
FE	Front End
FPGA	Field-Programmable Gate Array
GNSS	Global Navigation Satellite System
GPS	Global Positioning System
I/O	Input/Output
IHM	Interface Homme Machine
IIP3	Input Intermodulation Product 3rd order (Produit d’intermodulation d’ordre 3 en entrée)
JTAG	Joint Test Action Group (Port d’accès et de test)
LED	Light-Emitting Diode
NF	Noise Factor (Facteur de bruit)
OL	Oscillateur Local
PCB	Printed Circuit Board
PCIe ou PCI-E	Peripheral Component Interconnect express
RF	Radio Fréquence
STB	Spécification Technique de Besoin
VNA	Vector Network Analyser (Analyseur de réseau vectoriel)

Présentation du document

Documents de référence

Rep.	Intitulé	Référence	Indice	Date
1	Manuel Qualité AVANTIX	96QP007	25	20/11/2019
2	3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; GSM/EDGE Radio transmission and reception	ETSI TS 45 005	V14.0.0	03/2017
3	Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD)	ETSI TS 125 104 cat B	V15.5.0	04/2019
4	LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) radio transmission and reception	ETSI TS 136 104 cat B	V15.8.0	10/2019
5	5G; NR; Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS 38.104 version 16.7.0 Release 16)	ETSI TS 138 104	V16.7.0	04/2021

Le niveau des émissions N77 hors bandes respecte les niveaux suivants : Emissions N77 en fonction du mode

Il sera nécessaire de vérifier 2 points :

Le bruit large bande de la chaine TX

Le niveau des ACLR proches bandes

Bruit Large Bande

Bruit Large bande

Le bruit large bande < -118dBm/20kHz ; l’exigence est donc tenue

Bruit ACLR

La justification se fait par essai :1

Emission TM1.1 3400MHz BW 40MHz mesure dans 2620-2690MHz correspondant au décalage TX 3320MHz RX 2500-2570M

Montage pour la mesure

Mesure hors bande

Le niveau en sortie amplificateur est de -85dBm/100kHz dans la bande UL B7 soit -92dBm/20kHz. Il y a 2 diplexers amenant le niveau à -132dBm/20kHz, l’exigence est tenue.

La chaine de réception N77 n’est pas désensibilisée par les émissions suivantes des autres bandes. Ce critère s’applique en mode chainé et deux antennes au niveau du connecteur TRX OUT : Désensibilisation lors des multi-émissions

Calcul de rejection de la chaîne RX

Le niveau vu par la ½ harmonique à 1.8G et la porteuse à 2.7G est vu à -81.3dBm au niveau de l’ADRV9029 contre -77dBm pour le signal utile n77 ; il n’y a donc pas de desensibilisation.

Les bandes basses et moyennes respectent les émissions suivantes pour garantir les performances radiofréquences des autres bandes : Emissions hors bande B28 Emissions hors bande B20 Emissions hors bande B8 Emissions hors bande B3 Emissions hors bande B1 Emissions hors bande B7

On choisit les OL pour qu’elles ne retombent pas dans les bandes UL :

Configuration des essais :

L’image qui tombe dans la bande B3 UL est à -96.4dBm/20kHz <-87dBm/20kHz

Le bruit dans B7 UL généré par TX B1 est à -110dBm/20kHz <-87dBm/20kHz

Bande B1 : TX 2140MHz CW OL 2005MHz

Le bruit dans B1UL généré par TX B1 est à -110dBm/20kHz <-87dBm/20kHz

Le bruit dans B3UL généré par TX B7 est à -110dBm/20kHz <-87dBm/20kHz

Bande B7 : TX 2650MHz CW OL 2475MHz

Le bruit dans B1UL généré par TX B7 est à -87dBm sur un CW dans 20kHz

Pour la B7, il n’y a que de la 4G, on peut donc ramener le niveau CW en niveau par porteuse de 20kHz soit -87,3 -10xlog(4.5e6/20e3) = -111dBm / 20kHz

Le bruit dans B7UL généré par TX B7 est à -110dBm/20kHz <-87dBm/20kHz

Figure 1. Mesure harmonique

Il n’a pas été possible de tester la bande B3

La 2e image pouvant sur tomber la bande GNSS, on ajoute un filtre sur la TX.

Le bruit dans B20UL généré par TX B8 est à -110dBm/20kHz <-97dBm/20kHz

Le bruit dans B28UL généré par TX B8 est à -110dBm/20kHz <-97dBm/20kHz

Le bruit dans B8UL généré par TX B8 est à -110dBm/20kHz <-97dBm/20kHz

Emission B8 OL 870MHz

Le bruit dans B8UL généré par TX B20 est à -110dBm/20kHz <-97dBm/20kHz

Le bruit dans B20UL généré par TX B20 est à -110dBm/20kHz <-97dBm/20kHz

Emission B28 TX CW OL 806MHz

Le bruit dans B28UL généré par TX B20 est de l’ordre de -92dBm/20kHz <-97dBm/20kHz

On observe une desensibilisation de 5dB sur la RX UL B28

Emission TX B20

Le bruit dans B28UL généré par TX B28 est de -110dBm/20kHz <-97dBm/20kHz

Le bruit dans B20UL généré par TX B28 est de -103dBm/20kHz <-97dBm

TX B28 CW OL 693MHz

Le bruit dans B8UL généré par TX B28 est de -110dBm/20kHz <-97dBm

Les chaines de réception bandes basses et bandes moyennes ne doivent pas être désensibilisées par les émissions suivantes des autres bandes. Ce critère s’applique en mode chainé et deux antennes au niveau du connecteur TRX OUT :

Essai sur la: SN013

Conditions de test :

Bande B28- Contrôle hors bande

Bande B20- Contrôle hors bande

Bande B8- Contrôle hors bande

Bande B7- Contrôle hors bande

Bande B3- Contrôle hors bande

Bande B1- Contrôle hors bande

Synthèse des résultats du contrôle hors bande