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Mise à jour des paramètres secondaire (PRM)
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En bleu : mise à jour Ind-01 (suite à réunion du 7/11)
1. [bookmark: _Toc213343647]Contexte
Dans le cadre de PHENIX-2, il a été discuté de la manière de mettre à jour la caractérisation de la PM. Cette évolution de traitement concerne les traitements au niveau PM (Tracking, OterSMPiste, FusionPiste). Elle n’est pas présente dans les versions précédentes de PHENIX-2, ni dans PHENIX-1.

2. [bookmark: _Toc213343648]Hypothèses
Le traitement automatique de Pistage (Tracking) met à jour des PM à partir de plots. Les traitements manuels (OterSMPiste, FusionPiste) mettent à jour des PM à partir de PM.
La mise à jour est réalisée actuellement uniquement sur la base des caractérisations des plots or il est nécessaire de « redescendre » au niveau impulsion pour avoir des meilleures caractérisations sur les PMs. 
Les plots les plus « denses » sont les plus représentatifs et suffisants pour déterminer un motif.
L’indicateur de TIE peut aussi être utilisé pour la sélection des « meilleurs » plots.

3. [bookmark: _Toc213343649]Solution
Recalculer des motifs à partir des impulsions des meilleurs plots qui caractérisent la PM.
Requêtage des « n » meilleurs plots qui ont constitué la piste pour recalculer les paramètres secondaires. (Avec un seuil pour limiter le nombre d’impulsion)
Lors de la mise à jour de la PM, si l’algorithme détecte une différence sur les indicateurs de motif, il déclenche le recalcul à partir des PDWs.
La cohérence de motif est rajoutée dans les tests de cohérence (fréquence, di, …)

4. [bookmark: _Toc213343650]Indicateurs de cohérence de motif

1- Définition
Pour définir la cohérence sur le motif nous avons : 
· TIE : Taux d’impulsion expliquée (entre 0 et 1) plus proche de 1, meilleure est la cohérence.
· TIM : Taux d’impulsion manquante (entre 0 et 1) plus proche de 0, meilleure est la cohérence.

2- Paramétrage
Deux seuils de « Cohérence Motif » sont paramétrables sur les traitements (Tracking, OterSMPiste, FusionPiste).
· Un seuil pour le TIE  

· Un seuil pour le TIM 

Cette évolution de traitement sera applicable par défaut. 

3- Résultat présenté :
L’opérateur observera une meilleure caractérisation sur les paramètres secondaire.

5. [bookmark: _Toc213343651]Exemples
· OterSMPiste - Oter un SM d’une PM, si la PM a plus de 2 SM, les paramètres secondaires de la PM sont recalculés.
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, diagramme, ligne

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]


· FusionPiste - Ajout d’un SM dans une PM, les paramètres secondaires de la PM sont recalculés.
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, diagramme, Police

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]


· Tracking – mis à jour piste et recalcul caractérisation PM
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, Police, diagramme

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
· Tracking – mis à jour piste et recalcul caractérisation SM
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, diagramme, nombre

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
· Tracking – Ajout de PM
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, diagramme, nombre

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]


· Tracking – mis à jour piste
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, diagramme, nombre

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
ind-01. Nota :
1. Motifs partiels
DGA-MI a cité un exemple en mode « peigne » - à prendre en considération - si le motif n’est jamais complet.
Exemple : motif théorique complet 8 valeurs, lors d’un passage de lobe on voit 4 valeurs et lors du suivant on voit 6 valeurs dont 3 communes et 3 nouvelles, etc…
Dans ce cas, le traitement réalise une fusion de motif pour avoir le motif complet et ensuite évaluer le TIE pour vérifier la pertinence du motif.

2. Re-caractérisation
DGA-MI souhaiterait qu’à terme il puisse y avoir un traitement de re-caractérisation selon le principe ci-après :
Le traitement de « re-caractérisation » d’une piste à partir de PDW suivrait le même principe. L’opérateur sélectionne en entrée les impulsions d’intérêt (on supprime la partie regroupement de la séparation) et on recaractérise.
Si le lot d’impulsion est « très grand », la logique reste identique : découpage par bloc, pistage des plots (intermédiaires) et mise à jour de la piste.
Lors de la mise à jour de la piste, si des différences de motif sont détectées, l’algo recalcule les paramètres secondaires à partir des « meilleurs » PDWs.



6. [bookmark: _Toc213343652]Glossaire
PRM : Période de répétition de motif 
PM : Piste Mode
SM : Sous-Mode
TIE : Taux d’impulsion expliquée
TIM : Taux d’impulsion manquante
PDW : Pulse Description Word

Ce document est la propriété d'Avantix.
Toute reproduction ou communication même partielle est strictement interdite sans son autorisation
image3.png
——— Ajout de PM (pas de recalcul)

- Ajout de PM (pas de recalcul)

Maj et pas de recalcul car cohérence
en motif avec Uinstance de la PM
précédente.

Sur ce passage de lobe, le plot
4-0 a un motif plus complet
(meilleur TIE, ...)

- Maj et différence PRM entre le plot 4-0

et la PM-1-0 détecter par le Tracking =>
recalcul des parametres secondaires

a partir des PDWs des « meilleurs »
plots contributeur de la PM





image4.png
Cohérence de
motif entre le plot-
5-0 etlaPM-1-0

—

—

Ajout de PM (pas de recalcul)

- Ajout de PM (pas de recalcul)

—— Maj et cohérence du motif =>
pas de recalcul

Maj et pas de recalcul car détection
d’une cohérence motif

Maj et cohérence du motif au
niveau mode mais le plot SM-5-2
est plus complet (détection d’une
différence sur les indicateurs de
motif) => recalcul des paramétres
secondaires du SM-1-2 (piste)




image5.png
Pas de
cohérence
motif entre le
plot-5-0 et la
PM-1-0

8ps » Ajout de PM (pas de recalcul)
32ps
» Ajout de PM (pas de recalcul)
1,2ps
Maj et pas de recalcul car
8us * cohérence en motif avec l'instance
32us de la PM précédente.
Maj et pas de recalcul car
8us cohérence en motif avec Uinstance
de la PM précédente.
32ps
> Ajout de PM (pas de recalcul)
8us
32ps
40ps





image6.png
Cohérence

Motif

Ajout de PM (pas de recalcul)

- Ajout de PM (pas de recalcul)

~———» Maj mais pas d’ambiguité => pas

de recaleul

- Maj et ambigiité détecter par le

Tracking => recalcul des
parametres secondaires a partir
des PDWs

Maj du plot 5-0 dans PM-1-0 + remplace
les paramétres secondaires par les
parameétres du plot-5-0 (car plot-5-0 a un
meilleur TIE que PM-1-0)




image1.png
— OterleSM 1-3delaPM 1-0

Maj de la PM-1-0 et recalcul des
parametres secondaires

—

Pas de recalcul (PM-3-0 = SM-3-1)

Pas de recalcul car détection d’une
cohérence motif

Pas de recalcul car détection d’une
cohérence motif

Pas de recalcul car détection d’une
cohérence motif

Pas de recalcul car détection d’une
cohérence motif





image2.png
Fusion PM-1-0 et PM 3-0

Recalcul des parametres
secondaires de la PM 1-0

Pas de recalcul car cohérence en
motif avec Uinstance de la PM
précédente.




image7.jpg
NANVANTIX




image8.png
DIFFUSION RESTREINTE




