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	OBJET : Journée de travail Avantix / CentraleSupélec : discussions et réflexions pour la poursuite de la thèse.

	PROCHAINE REUNION : Février 2022




	POINTS ABORDES


Présentation ppt

1. Overview de la thèse
· Point administratif

2. Description de l’approche proposée
· Partie 1 : Désentrelaçement des impulsions RADARs
· Présentation de la méthodologie étape par étape
· Utilisation d’un signal simulé pour illustrer la méthodologie
· Partie 2 : Identification des RADARs
· Présentation de la méthodologie étape par étape
· Analyse des similitudes entre les différentes formes d’ondes présentes dans la base
Application de la méthodologie sur le signal simulé précédemment présenté

3. Présentation d’un cas d’application
· Présentation des résultats de l’approche proposée sur un signal simulé


	DISCUSSION



1.) Administrative

· Prochaine réunion entre Avantix, CentraleSupélec et DGA prévue courant février
· Soutenance de thèse
· Prolongement de la thèse à la suite des arrêts maladies
Jean-Daniel se renseigne sur ce point.
· Publication publique ou confidentielle du manuscrit de thèse – il n’y aura pas de données réelles dans le manuscrit de thèse
· Soutenance publique ou à huis clos de la thèse – il n’y aura pas de données réelles lors de la soutenance
NB : Frederic PASCAL souligne l’importance de pouvoir faire une soutenance publique pour la doctorante.
· Composition du jury de thèse


2.) Méthodologique

· Partie 1 : Désentrelacement des impulsions RADARs
· Séparation des RADARs identiques en Fréquence et Durée d’impulsion
· Améliorer le modèle de décision pour couper le dendrogramme 
· Développer une nouvelle métrique
· Sous-échantilloner les clusters pour réduire les temps de calcul des métriques actuelles
· Traiter la classe des outliers
· Traiter la Durée d’impulsion découpée
· Fixation des bins pour la construction des histogrammes


· Partie 2 : Identifications des RADARs
· Intégrer la PRI
· Prendre en compte le mitage 
· Finalisation de l’identification à partir de la fréquence et la durée d’impulsion
· Créer une mesure de fiabilité afin de quantifier le niveau de confiance quant aux résultats de l’identification 
· Utilisation du TCL pour créer un critère de confiance sur l’identification 
· Créer un nouveau pattern d’identifcation à partir du niveau 
· Utiliser le plan Niveau x TOA des formes d’ondes pour le comparer à celui des groupes 
· Détection de mélange de plusieurs RADARs dans un cluster
· Construction manuelle d’une base xml regroupant les caractéristiques des RADARs pour éviter les problèmes de confidentialité et pour mieux maitriser les difficultés.


3.) Divers

· Analyse séquentielle des signaux

· Définition des objectifs de cette phase
· Recherche d’algorithmes temporels
· Aggrégation des résultats entre les différentes parties du signal
· Traitement en temps réel

· Benchmark avec d’autres méthodes

· Utilisation de la PRA

· Analyses de la robustesse de la méthodologie selon le niveau de bruit

· Normalisation des données
· Utilisation du niveau de bruit pour normaliser l’espace FreqxDIxPRI
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