Nom du projet : R&D elint




Objectif des travaux menés en 2025 : 
1- Robustifier les algorithmes de traitements, passer de 90% à ~100% d’impulsions bien traitées quand le SNR est suffisant
2- Améliorer le SNR en entrée des algorithmes de démodulations
3- Elaborer l’algorithme de d’estimation des types (et créer un script qui fait la base de données ce qui est presque plus dur)
4- Gérer les intersections d’impulsions 
5- Gérer les impulsions qui arrivent en fin de signal
6- Faire en sorte que les algorithmes marchent pour une large planche de fréquences d’échantillonnages



Description des travaux réalisés en 2025 (étapes de travail, démarche, résultats obtenus, etc.) :
1- Pour l’objectif 1 :
a. On fait la CCL sur chacun des 8 masques (à la place de la faire sur le masque fusionné)
b. On fait un algorithme de fusion inter-nperseg (cleanup)
c. On fait un algorithme de traitement spécial pour les impulsions verticales
On est presque à 100% pour les forts SNR
2- On a fait des algorithmes plus lents et plus précis pour générer les chirps autours desquels on démodule
Le SNR est bien meilleur, ça prend beaucoup plus de temps mais Guillaume Anthourd a pu optimiser pour que ça passe.
3- J’ai fait un arbre de décision simpliste, Chakib Belafdil a fait un meilleur arbre en utilisant mes scripts de génération de base de données
4- Pour l’objectif 4 (j’ai repris des algorithmes de 2024 mais je les ai beaucoup changés):
a. Il faut détecter les intersections quand on encadre un bout de pulse
b. Ne pas traiter les intersections mais traiter les bouts à droite et à gauche
c. En toute fin de traitement on joint les bouts à droite et à gauche des intersections
On ne peut pas dire que les intersections sont gérées dans 100% des cas, mais pour des signaux peu chargés, ça marche pas mal
5- On les gère avec l’algorithme du point 4.c (on sort les l’impulsions en fin de tranche à part et on les joints avec celle au début de la tranche suivante quand elles sont traitées).
ça marche bien
6- J’ai refait des signaux de tests pour 10 fréquences d’échantillonnage de 4MHz à 4GHz, j’ai adapté toutes les constantes magiques pour généraliser les algorithmes
Ca marche très bien



Difficultés rencontrées au cours des travaux : 




En quoi le projet se différencie des autres projets que vous avez déjà menés sur le domaine ?
L’objectif temps réel, le volume de données, l’ampleur des traitements (on part des iq en int16 et il faut sortir des résultats très haut niveau)




Documentation : 

Chakib joindra
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